**Nové normy ČSN – červenec 2025**

| **Označení** | **TZ** | **Název normy** | **Způsob zavedení** |
| --- | --- | --- | --- |
| ČSN EN 17942 | 05 0016 | Svařování a příbuzné procesy - Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení s kyslík-plynovým plamenovým svařováním | Přeložena  |
| ČSN EN ISO 21952  | 05 5313 | Svařovací materiály – Drát ové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace | Vyhlášena v angličtině 1 |
| ČSN EN ISO 16834  | 05 5315 | Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace | Vyhlášena v angličtině 2 |

POZNÁMKY:

1. Překlad normy ČSN EN ISO 21952 je v Plánu TN jako úkol 05/0008/25. Zpracovatel překladu CWS-ANB. Úkol končí 2025-08.
2. Překlad normy ČSN EN ISO 16834 je v Plánu TN jako úkol 05/0007/25. Zpracovatel překladu CWS-ANB. Úkol končí 2025-08