

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | |  | |  | |

# STVOŘENO PRO JEDNODUCHOST.


****

Warrior Edge je náš dosud nejpokročilejší systém pro svařování metodou MIG v pulzním režimu, při jehož konstrukci byl kladen důraz na produktivitu. Zjednodušené obslužné rozhraní, snadno nastavitelné parametry svařování a možnost připojování ke službě založené na technologii WeldCloud™ představují záruku nejvyšší efektivity vaší práce – bez ohledu na úroveň vaší dovednosti.

## Warrior Edge Hubspot sidePRODUKTIVITA PŘI SVAŘOVÁNÍ PULZNÍ METODOU MIG.

Díky pokročilým možnostem a funkcím systému MIG Warrior Edge, který je určen pro svařování pulzní metodou MIG, dosáhnete vyšší úrovně efektivity i produktivity práce.

* Vynikající výkon ihned po vybalení
* Vyvážený přenos kovu, 1 kapka na puls
* Nižší rozstřik
* Stabilní oblouk s rychlou a přesnou regulací délky
* Dokonalé zahájení a žádné prohlubně na konci
* Výjimečná kvalita svařování mimo svařovací polohu



## ŠPIČKOVÉ FUNKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ VEDOUCÍ POSTAVENÍ V CELÉM ODVĚTVÍ.

* **Snadno nastavitelné** parametry svařování umožňují skvělé výsledky svařování
* **Vnitřní digitální displej** umožňující rychlý výběr materiálu a intuitivní konfiguraci pokročilých parametrů
* **Průtok plynu optimalizovaný prostřednictvím funkce TrueFlow** snižuje četnost oprav a zvyšuje dosahované úspory nákladů tím, že zabraňuje zbytečně vysoké spotřebě plynu
* **Paměti úloh** na předním panelu k zajištění opakovatelnosti i při práci různých techniků a dálkové ovládání hořáku pro rychlou obsluhu
* **Systém přihlašování pomocí čipové karty** umožňující snadné uzamykání stroje a dodržování svařovacího postupu
* **Svařovací režim SPEED** zvyšující rychlost svařování při zachování kontroly
* **Odolný podavač drátu RobustFeed Edge zařazený v třídě ochrany IP54**, vybavený funkcí digitální regulace průtoku plynu TrueFlow
* **Ergonomický hořák Exeor** s účinným chladicím systémem a funkcemi dálkového ovládání bez přídavného kabelu..